Приложение 1
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ № ___
  от «___»___________________ 2015 г.


I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»
МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»
Кемеровская обл., Крапивинский район, с. Банново, ул.Центральнавя,2

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	4
	
	
	
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	4
	
	
	
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	
	
	
	не нуждается

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	
	не нуждается

	1.5
	Автостоянка и парковка
	есть
	
	3
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	
	
	Отсутствуют гигиенические сертификаты
	К, О, С, Г, У
	Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
	Ремонт текущий 



II Заключение по зоне:
	
Наименование
структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территория, прилегающая к зданию
	ДЧ-И (Г,У)
	1
	4
	Ремонт (текущий, капитальный)


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для обеспечения  доступности необходимо выполнение требований нормативных документов во время  ремонта.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ № 
от «    »               2015 г.


I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»
МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»
Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2


	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида
(категория)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	К
	Вход в здание оборудовать пандусом в соответствии с СП 59.13330 Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.

	ремонт (текущий, капитальный)

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	5
	невыявлено
	
	
	не нуждается

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	5
	Отсутствует  световые маяки, система автоматического открывания дверей, усилие при открытии двери более нормативного . Отсутствуют знаки обозначающие вход инвалидов и кнопка вызова персонала. Высота  порога двери превышает 0,014м
	К, О, С,
	Оборудовать вход доступный МГН в соответствии с СП 59.13330. Высота  порога двери не должна превышать 0,014м.  Входные двери, доступные для входа инвалидов должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность, на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто" (п. 5.1.6 )
	ремонт (текущий, капитальный)

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	6
	
	
	
	не нуждается;

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	
	
	Отсутствуют гигиенические сертификаты
	К, О, С, Г, У
	Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
	Ремонт (текущий, капитальный)





II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Вход (входы) в здание
	ДЧ-И ( Г, У)
	1
	5
	Ремонт текущий 


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для обеспечения  доступности необходимо выполнение требований нормативных документов во время  ремонта.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ № 
от «____» _______________ 2015 г.


I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»
МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»
Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

	
№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	14
	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенная поверхность, перед дверными проемами и лестницей, световые маяки на дверных проемах.
	
	Оборудовать тактильные предупреждающие указатели и световые маяки на дверных проемах согласно ГОСТ Р 12.4.026. (п.5.2.3)
	ремонт (текущий, капитальный)

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	9,
10
	Отсутствует доступ для инвалидов –колясочников в помещения выше 1 этажа. Поручни не соответствуют  ГОСТ Р 51261. Отсутствуют поручни со стороны стены, завершающие горизонтальные части поручня сделаны с нарушением норматива выступа. На поручнях отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил. Отсутствует выделение различным  цветом ступеней и лестничных площадок. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м или других устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги
	К, О, С
	Оборудовать лестницы нормативными поручнями. По ГОСТ Р 51261.  Обеспечить выделение различным  цветом лестничных маршей и лестничных площадок. Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнить по ГОСТ Р 52875(п.5.2.12)
	ремонт (текущий)

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	не нуждается

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	Отсутствует доступ для инвалидов –колясочников в помещения выше 1 этажа.
	К,О,С
	Для доступа МГН на 2 и  3 этажи обеспечить учреждение мобильным подъемником, организовать помощь персонала для подъема.
	индивидуальное решение с ТСР

	3.5
	Дверь
	есть
	
	6
	Отсутствуют нормативные информирующие обозначения помещений, дублированные рельефными знаками. Многие дверные проемы в учреждении имеют ширину менее норматива 0,9 м, пороги выше норматива (14 мм).
	К, О, С
	Обеспечить наличие и дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания  рельефными знаками с размещением рядом с дверью со стороны дверной ручки  на высоте от 1,3 до 1,4 м. Расширить дверные проемы
	ремонт (текущий, капитальный)

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	1
	Отсутствуют нормативные указатели на эвакуационных лестницах.
	О,С, Г, У
	Оборудовать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц  тактильными предупредительными указателями, контрастными по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации  окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. (п. 5.2.31)
	ремонт (текущий, капитальный);

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	
	
	Отсутствуют гигиенические сертификаты
	К, О, С, Г, У
	Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
	Ремонт (текущий, капитальный)









II Заключение по зоне:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»
МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»
Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И ( У)
	1
	7,8
	Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время  ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ № 
от «   »                          2013 г.


I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»
МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»
Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	есть
	
	17
	Отсутствуют напольные тактильные обозначения 
	
	Тактильные напольные указатели  следует выполнить по ГОСТ Р 52876
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	есть
	
	14
	
	
	
	не нуждается

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	есть
	
	
	
	
	
	не нуждается

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	не нуждается

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	
	
	Отсутствуют гигиенические сертификаты
	К, О, С, Г, У
	Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
	Ремонт (текущий, капитальный)



II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДЧ-И (Г,У)
	1
	13,14,16
	Ремонт (текущий, капитальный)


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время  ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты. 

 Приложение 5
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ № 
от «        »                          2015 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»
МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»
Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	есть
	
	11
12
	В здании отсутствует туалетная комната доступная для МГН. У существующего санузла дверной проем и размеры кабины менее  нормативных, отсутствуют опорные поручни и система тревожной сигнализации. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла, тактильные напольные обозначения.
	К, О, С
	Сделать перепланировку существующей или оборудование новой санитарной комнаты соответствующей требованиям СП 59.13330.2012. Размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Зона раковины и унитаза должна оборудована опорными поручнями. Двери должны открываться наружу. Кабины должна быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.  Над входом в доступные кабины необходимо установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Обеспечить наличие тактильной мнемосхема санузла, тактильные напольные обозначения.
	ремонт (текущий, капитальный)

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	13
	
	
	
	не нуждается

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	
	
	Отсутствуют гигиенические сертификаты
	
	Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними
	Ремонт (текущий, капитальный)







II Заключение по зоне:
	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенические помещения
	ДЧ-И (Г, У)
	1
	11,12,13
	Ремонт (текущий, капитальный)


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время  ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ № 
от «      »                       2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»
МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»
Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 
и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на
 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	1
	Отсутствуют нормативные средства информирования
	К, О, С
	Оборудовать вход системой визуального информирования: комбинированной вывеской учреждения с режимом работы дублированной  тактильной табличкой с азбукой Брайля,  световым маяком адаптированного входа в здание, световыми маяками обозначения габаритов двери, визуально-тактильным знаком доступности. В помещении системой средств информации и сигнализации об опасности в виде бегущей строки и громкоговорящей связи,   световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях.
	Ремонт (текущий, капитальный)

	6.2
	Акустические средства
	есть
	
	14
	Обслуживание лиц с дефектами слуха не оборудованы специальными персональными приборами
	Г 
	Для лиц с дефектами слуха организовать обслуживание  специальными персональными приборами усиления звука или установить индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.Синхронизировать работу звукового оповещения об опасности с визуальными средствами.
	Ремонт (текущий, капитальный)

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	Отсутствуют нормативные тактильные средства
	
	Обозначить тактильными контрастными знаками доступные пути следования МНГ и пути эвакуации, номера этажей, и лестничных площадок. Вход обозначить тактильным знаком доступности помещения. В помещении необходимо  разместить  тактильные мнемосхемы помещения,  тактильные таблички с дублированием по Брайлю для обозначения кабинетов. Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. Пути движения инвалидов по участку и зданию обозначить напольным тактильной плиткой и тактильными полосами.
	[bookmark: _GoBack]Ремонт (текущий, капитальный)

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	есть
	
	
	Отсутствует комплексность системы средств информации и сигнализации об опасности для всех  категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)
	К, О, С, Г, У
	Обеспечить комплексность средств информации. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации. Систему оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
	ремонт (текущий, капитальный)



II Заключение по зоне:

	Наименование структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

	Приложение
	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте
	ДЧ-И (У)
	1
	14
	ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР 


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время текущего ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.

